К лекции «Оборудование складов»
Погрузчик, штабелер и ричтрак. В чем отличия?
Прежде всего, стоит отметить, что погрузчик, штабелер и ричтрак - все это виды складской подъемной и перевозочной техники. У всех у них есть общая часть – подъемный механизм. Но все-таки для разных задач удобно использовать разного вида складскую технику.

Если погрузчик – это самоходная машина для транспортировки грузов, то штабелеры и ричтракинет строгой необходимости оснащать двигателями или аккумуляторами для их перемещения. Они, прежде всего, служат для подъема груза на высоту и их штабелирования (то есть укладывания грузов в несколько ярусов с целью эффективного использования пространства склада). Погрузчик, конечно, тоже оснащается мачтой и может высоко поднимать грузы (тут он выступает в качестве универсальной техники), но это не основная его работа. Его главные преимущества - возможность перевозки грузов на максимальное расстояние и высокая маневренность.

Штабелеры и ричтраки в большей степени ориентированы на подъем и укладку грузов в штабели или стеллажи в несколько ярусов. Поэтому в основном эта техника не самоходная, хоть и имеет колеса. При выборе штабелера нужно ориентироваться на характеристики высоты подъема (до 6 метров) и грузоподъемности (в среднем до 3 тонн).
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Если появляется необходимость поднимать грузы на высоту более 6 метров на помощь приходит ричтрак. Ричтрак – высотный штабелер, способный поднимать грузы на высоту больше 6 метров. Естественно, чем больше высота подъема, тем меньше масса груза, которую может поднять ричтрак.

Но, тем не менее, в настоящее время в России ричтраки стали незаменимой техникой для складских помещений.
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Так же большое распространение получили маленькие и компактные гидравлические тележки. Они способны на ручном управлении быстро поднять груз на поддоне и перевести его на небольшое расстояние. Первыми в России появились тележки фирмы «Rocla» (Финляндия)[image: image3.png]


. Их вместо «гидравлическая тележка» их стали называть «рокла» или «рохля». Так как конструкция гидравлических тележек простая, они отличаются надежностью и хорошими техническими характеристиками.
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("poxas”, “pokaa”)




